a) Gegeben ist der Gesamtwiderstandsoperator der Reihenschaltung eines Widerstandes und eines Kondensators mit Z=8,5( | -30°. Ermitteln Sie den Widerstand sowie die Kapazität des Kondensators für f=50 Hz!
Formeln elektr. Strömungsfeld:
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Relevante Formeln Kondensator:  C… Kapazität    XC… Kapazitiver Widerstand   
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Lösung: 
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[image: image13.wmf]W

-

=

-

×

W

=

°

-

×

W

=

×

=

=

25

,

4

)

5

,

0

(

5

,

8

)

30

sin(

5

,

8

)

sin(

a

Z

X

Y

C

 Y=Z*sin(Alpha)=8,5Ohm*sin(-30°)=-4,25Ohm
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b) Gegeben ist der Gesamtleitwertoperator der Parallelschaltung eines Widerstandes und einer idealen Spule mit Z=1,4S| -65°. Ermitteln Sie den Widerstand sowie die Induktivität der Spule für f=50Hz!
Relevante Formeln Spule:   L… Induktivität     XL… Induktiver Widerstand   
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Lösung: 
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