geg.: 
R1=50(; XL=100(, U=230V | 0°




ges.: R2 für Wert φi=-45°

Phasenverschiebung φu=0°, φi=-45°
Lösung: 
1. Berechnung Impedanz des oberen Zweigs mit R1=50( und XL=100(
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2. Berechnung Phasenverschiebung der gesamten Impedanz

φZ=φu-φi=0°-(-45°)=45°  ?

3. Berechnung von R2
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