geg.: 
R1=50(; XL=100(, U=230V | 0°




ges.: R2 für Wert φi=-45°

Phasenverschiebung φu=0°, φi=-45°
Lösung: 
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1. Berechnung Phasenverschiebung der gesamten Impedanz

φZ=φu-φi=0°-(-45°)=45°

2. 
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 → Der Realteil ist genau so groß wie der Imaginärteil.

3. Berechnung des Komplexen Ersatzleitwerts: 

(Impedanz des oberen Zweigs mit R1=50( und XL=100()
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4. Berechnung des Wirkleitwerts:
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5. Berechnung des Blindleitwerts:
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Für φi=-45° muss Gesamtwirkleitwert 
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Leitwert von R2 ist 
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